**Российская Федерация**

Новгородская область

**Пестовский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.12.2015 №186

д. Русское Пестово

Об утверждении нормативов финан-

совых затрат на капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования местного

значения Пестовского сельского поселения

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-кой Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Российской Федерации», Уставом Пестовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомо-бильных дорог и искусственных сооружений на них в размере согласно при-ложению № 1.

2.Утвердить периодичность проведения работ по содержанию автомобиль-ных дорог и искусственных сооружений на них согласно приложению № 2.

3.Утвердить положение о порядке применения нормативов денежных зат-рат на ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных соору-жений на них согласно приложению № 3.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-онный вестник Пестовского сельского поселения» и разместить в телекоммуни-кационной сети «Интернет».

Глава

сельского поселения О.А.Дмитриева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пестовского сельского поселения

от 03.12.2015 №186

Нормативы денежных затрат на содержание автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ | Удельная стоимость с НДС, тыс.руб./км |
| категория дорог IV  | категория дорог V |
| Содержание автомобильных дорог | - | - 30,0 |
| Ремонт автомобильных дорог - 200,0 | - | - 200,0 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог -  | - | - |

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ | Удельная стоимость с НДС,тыс. руб./п. м |
| Содержание искусственных сооружений | 0,5 |
| Ремонт искусственных сооружений | 1,0 |
| Капитальный ремонт искусственных сооружений | 2,0 |

Таблица № 3

Процентное соотношение к нормативам денежных затрат на содержание

автомобильных дорог на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ | Годы, % |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Содержание автодорог | 3,0 | 3,5  | 4,0 |
| Ремонт автомобильных дорог | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пестовского сельского поселения

от 03.12.2015 №186

Периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них

Таблица 1

Периодичность (коэффициенты цикла) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Вид работ  | Периодичность (количествовоздействий в год) |
| 1 | Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительныхполос от посторонних предметов с вывозкой и утилизациейна полигонах | 5 |
| 2 | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительнойполосе, полосе отвода и в подмостовой зоне | 3 |
| 3 | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления новогоматериала | 2 |
| 4 | Очистка и мойка стоек и знаков | 15% от площади |
| 5 | Вывозка мусора для утилизации на полигоны | по мере накопления |
| 6 | Распределение противогололедных материалов | Количество дней образованиязимней скользкости |
| 7 | Очистка от снега элементов обстановки пути | Количество дней образованиязимней скользкости х 0,25 |
| 8 | Механизированная очистка покрытия и обочин от снега | Количество дней образованиязимней скользкости х 1,2 |

Таблица 2

Периодичность (коэффициенты цикла) выполнения работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Вид работ | Периодичность (количествовоздействий в год) |
| Водопропускные трубы |
| 1 | Очистка отводящих и подводящих русел водопро-пускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами | 1 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Пестовского сельского поселения

от 03.12.2015 №186

**Положение**

**о порядке применения нормативов денежных затрат на ремонт и**

**содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них**

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок применения нормативов де-нежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог (далее – Норма-тивы), приведения их к уровню цен очередного года, внесения изменений в Нормативы при изменении структуры затрат по видам работ.

2. Нормативы предназначены для бюджетного планирования. Допускается использование Нормативов для технико-экономического обоснования проектов и программ развития сети автомобильных дорог, для выполнения экономичес-ких расчетов и определения финансовых обязательств по автомобильным дорогам, являющихся объектами концессионных соглашений. Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов дорожных работ, определения стартовых цен при проведении конкурсов на поставки продукции для муниципальных нужд, расчетов за выполненные работы.

3. В Нормативах на ремонт и капитальный ремонт учтены затраты, подле-жащие учету при определении стоимости ремонтных работ в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1: - стоимость строительно-монтажных работ, рассчитанная по действующим Государственным элементным сметным нормам ГЭСН-2001, в том числе стоимость строительных материалов, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, оплату труда рабочих и механизаторов;

- накладные расходы и сметная прибыль по действующим Нормативам;

- затраты на временные здания и сооружения;

- прочие работы и затраты, в том числе дополнительные затраты при про-изводстве строительно-монтажных работ в зимнее время, средства на органи-зацию и проведение подрядных торгов, средства на покрытие затрат подрядных организаций по страхованию строительных рисков;

- затраты на технический надзор;

- стоимость проектных и изыскательских работ;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

- налог на добавленную стоимость.

4. В Нормативах на содержание учтены следующие затраты:

- стоимость выполнения регламентных работ по текущему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- затраты на регулярное проведение диагностики;

- затраты на инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожной сети, оформление прав собственности и землеотвода.

5. В утвержденные Нормативы могут быть внесены изменения в случаях изменения состава и ставок налогов, включаемых в стоимость дорожных работ; введения на основании федерального закона новых видов обязательного стра-хования или изменение ставок действующих видов обязательного страхования; иных событии или решений органов государственной власти, повлекших изме-нение стоимости по сравнению утвержденными Нормативами более чем на 3 процента.

6. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период Нормативы подлежат приведению к среднегодовому уровню цен планируемого периода (далее - Приведенные нормативы). Приведенные нормативы рассчитываются методом умножения утвержденных Нормативов на индексы-дефляторы. Расчет годовой потребности в финансировании работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог производится на основании межремонтных сроков. Расчеты производятся по формулам:

*L*капрем=*L*/ Ткапрем

*L*рем=*L*/ Трем −*L*капрем

где *L*- протяженность автомобильных дорог данной технической катего-рии, км;

Ткапрем - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог данной технической категории, лет;

Трем - нормативный межремонтный срок работ по ремонту, лет;

*L*капрем - расчетный годовой объем работ по капитальному ремонту;

*L*рем - расчетный годовой объем работ по ремонту.

8.Расчетная протяженность искусственных сооружений, подлежащих капи-тальному ремонту и ремонту на год планирования, определяется по формуле:

*L*капрем − ис=*L*ис / Ткапрем – ис

*L*рем − ис=*L*ис / Трем − ис

где *L*ис- общая протяженность искусственных сооружений, п. м;

Ткапрем − ис- нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту, лет;

Трем − ис- нормативный межремонтный срок работ по ремонту, лет.

9.Работы по текущему содержанию выполняются ежегодно на всей протя-женности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.